
附件：
镇江市第四人民医院
[bookmark: _GoBack]评标室安装双向门禁及电梯监控更换无线网桥报价清单

	序号
	设备材料名称
	品牌
	参数
	数量
	单位

	1
	门禁一体机
	中控
	用户数：30000人
记录容量：10万
其他功能：多种验证方式、高级门禁、韦根输入输出、反潜
使用温度：0℃-45℃
使用湿度：20%-80%
电源规格：DV 12V 3A
	1
	台

	2
	门禁读卡器
	 中控
	工作电压：DC 12V(±5%）
待机电流：≤80mA
刷卡电流：≤200mA
国际标准：ISO/IEC 14443
支持卡片：IC卡
通信格式：Wiegand34/26
	1
	台

	3
	单门磁力锁
	海康威视
	最大静态直线拉力：280kg ± 15%
状态指示灯：供电点亮绿灯，无论是否上锁、开锁都是绿灯
工作电压：12V/400mA(±10%) 24V/200mA(±10%)
锁体尺寸：长238x宽53x厚29(mm) 
吸板尺寸：长170x宽43x高13(mm)
使用环境：室内 
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
	1
	台

	4
	无线网桥
	海康威视
	无线标准：IEEE 802.11b/g/n
工作频段：2400MHz ~ 2472 MHz
信道宽度：10/20 MHz
天线角度：水平天线角度：50° ± 5°,垂直天线角度：50° ± 5°
接收灵敏度：-86±1.5dBm@HT20 MCS0；
-68±1.5dBm@HT20 MCS7
配对方式：自动上电配对 
无线传输距离：100 m
组网方式：点对点
带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC；
	1
	对

	5
	超五类网线
	罗格朗
	规格：超五类非屏蔽双绞线
导休直径：24AWG，0.51±0.005mm实芯裸铜导线
外成直径：5.3±0.2m
重量化（kg/kft）:10.9
最小弯曲半径：6～8XO.D.
	50
	米

	6
	2*1电源线
	帝一
	RVV2*1.0电源线
	10
	米

	7
	超五类水晶头
	安普
	超五类水晶头
	2
	个

	8
	12V5A开关电源
	诚联
	220V转12V开关电源
	1
	台

	9
	三眼插头
	　公牛
	10A三眼插头，白色
	1　
	　个

	10
	3公分线槽
	国产优质
	30mm*15mmPVC线槽，含弯头、拐角
	8
	米

	11　
	税金
	　
	　
	　
	　

	12
	合计
	　
	　
	　
	　




