
附件：
镇江市第四人民医院检验科、急诊负一层库房新增监控及院区新增门禁报价清单

	序号
	设备材料名称
	品牌
	参数
	数量
	单位

	1
	高清半球
	海康威视
	甲方提供
	2
	台

	2
	高清枪机
	海康威视
	传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
补光距离:红外光zui远可达50m，柔光zui远可达30m
最大图像尺寸: 2560 × 1440
PoE：802.3af，36 V~57 V，0.29 A~0.18 A，zui大功耗：10.5 W
	2
	台

	3
	门禁一体机
	海康威视
	屏幕参数：2.4寸LCD非触摸显示屏
按键属性：实体按键
认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、密码认证方式（平台密码下发）；
存储容量：500个用户、1000张卡、500个密码和10万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1、USB*1、防拆*1
通信方式：有线网络；
使用环境：室内使用，不防水；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压：DC 12V/1A（自带12V1A电源适配器）；
设备尺寸：150*130*26.2mm；
设备重量：净重约0.2kg，毛重约0.7kg

功能介绍：
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名和工号的脱敏显示；
认证结果文本自定义：认证成功和认证失败显示的认证结果文本可以自定义；
息屏操作：待机界面支持息屏操作，息屏时间支持自定义（默认60s，20s-999s可配）；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
组合认证：支持刷卡+密码的组合认证方式；
多重认证：支持多个人员认证通过后才开门；
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；
事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册卡片、查询、设置、管理设备参数等；
WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。"
	7
	台

	4
	单门磁力锁
	海康威视
	最大静态直线拉力：280kg ± 15%
状态指示灯：供电点亮绿灯，无论是否上锁、开锁都是绿灯
工作电压：12V/400mA(±10%) 24V/200mA(±10%)
锁体尺寸：长238x宽53x厚29(mm) 
吸板尺寸：长170x宽43x高13(mm)
使用环境：室内 
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
	7
	把

	5
	防爆出门按钮
	海康威视
	铝合金金属面板专用设计，无机械故障
86底盒明装
	3
	个

	6
	出门按钮
	[bookmark: _GoBack]海康威视
	塑料面板按钮型
	4
	个

	7
	门禁一体机室外防水罩
	定制
	防水罩
	1
	个

	8
	金属明盒
	国产
	86盒，金属
	3
	个

	9
	明盒
	国产
	86盒，PVC
	4
	个

	10
	枪机支架
	海康威视
	壁装支架；材料 铝合金
	2
	个

	11
	8口千兆交换机
	H3C
	1. 性能：交换容量≥502Gbps;转发性能≥78Mpps
2. 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非服用）
3. 支持802.1Q（最大4K个VLAN）、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN
4.动态链路聚合（802.3ad)/静态端口聚合、802.1p、802.1Q、电缆诊断
5.支持STP(802.ID)/RSTP(802,lw）/MSTP (802.1s)
6.支持Diff-Serv QoS：支持SP/WRR/SP+WRR
7.支持流控（802.3X）、支持绿色以太网（EEE）、端口自动节能
8.支持多种Dos攻击检测功能，ARP防攻击、ICP击防
御，端口安全功能：
9.支持≥6KV业务端口防雷能力
10.支持中文MEB管理，支持SNMP协议管理
	1
	台

	12
	超五类网线
	罗格朗
	规格：超五类非屏蔽双绞线
导休直径：24AWG，0.51±0.005mm实芯裸铜导线
外成直径：5.3±0.2m
重量化（kg/kft）:10.9
最小弯曲半径：6～8XO.D.
	90
	米

	13
	2*1电源线
	帝一
	RVV2*1.0电源线
	142
	米

	14
	超五类水晶头
	安普
	超五类水晶头
	8
	个

	15
	12V10A开关电源
	诚联
	220V转12V开关电源
	1
	台

	16
	12V5A变压器
		诚联
	220V转12V开关电源
	7
	台

	17
	摄像头监控小尾巴线
	国产优质
	红黑线，0.2米，含12V电源头
	4
	根

	18　
	三眼插头
	　公牛
	10A三眼插头，白色
	7
	　个

	19
	3公分线槽
	国产优质
	30mm*15mmPVC线槽，含弯头、拐角
	26
	米

	20
	3公分金属地板槽
	国产优质
	30mm*15mm金属线槽，含弯头、拐角
	15
	米

	21　
	税金
	　
	　
	　
	　

	22
	合计
	　
	　
	　
	　




