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镇江市第四人民医院生殖中心诊疗区新增监控报价清单

	序号
	设备材料名称
	品牌
	参数
	数量
	单位

	1
	400万像素半球摄像机
	海康威视
	甲方提供
	5
	台

	2
	32路硬盘录像机
	海康威视
	甲方提供
	1
	台

	3
	400万像素筒形摄像机
	
	支持输出图像分辨率不低于2560x1440。（公安部检验报告证明）
内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。（公安部检验报告证明）
★★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（公安部检验报告证明）
★★补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（公安部检验报告证明）
可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。（公安部检验报告证明）
在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机30m处人体轮廓。（公安部检验报告证明）
★★具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（公安部检验报告证明）
★★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（公安部检验报告证明）
可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。（公安部检验报告证明）
内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器
光圈≥F1.0
支持DC12V供电。
★★支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变（公安部检验报告证明）
★★支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间（公安部检验报告证明）
★★在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％（公安部检验报告证明）
★★支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用（公安部检验报告证明）
★★支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置（公安部检验报告证明）
	3
	台

	4
	400万像素半球摄像机
	
	支持输出分辨率不小于2560x1440（公安部检验报告证明）
内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。（公安部检验报告证明）
★★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（公安部检验报告证明）
★★补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（公安部检验报告证明）
最低照度：彩色：0.0005 Lux
支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m（公安部检验报告证明）
★★具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（公安部检验报告证明）
★★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（公安部检验报告证明）
可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。（公安部检验报告证明）
支持DC12V供电。
内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器
光圈≥F1.0
★★支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变（公安部检验报告证明）
★★支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间（公安部检验报告证明）
★★在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％（公安部检验报告证明）
★★支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用（公安部检验报告证明）
★★支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置（公安部检验报告证明）

	2
	台

	5
	400万像素人脸半球摄像机
	
	主码流视频分辨率不小于2688×1520（公安部检验报告证明）
★摄像机图像传感器靶面尺寸不小于1/1.8英寸（公安部检验报告证明）
★内置GPU芯片（公安部检验报告证明）
最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001 lx（公安部检验报告证明）
在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项（公安部检验报告证明）
可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验（公安部检验报告证明）
可对检测区域内目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、抓拍（公安部检验报告证明）
可通过IE浏览器或客户端设置8个多边形人数统计区域（公安部检验报告证明）
具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（公安部检验报告证明）
★★内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑（公安部检验报告证明）
内置2个麦克风、1个扬声器，具有2路音频输入、1路音频输出、3路报警输入、2路报警输出（公安部检验报告证明）
外壳防护能力不低于IP67（公安部检验报告证明）
	1
	台

	6
	筒形摄像机支架
	
	金属壁装支架
压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
支架带出线孔，安装更加美观
摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
材质：铝合金
尺寸：70×97.1×173.4mm
重量：最大承受重量为2KG
角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
产品重量：201g 
	3
	只

	7
	24口千兆POE交换机
	
	配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光口数≥2
交换容量≥52 Gbps
包转发率≥38.688 Mpps
提供CQC认证证书
支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W
支持400米远距离传输（需搭配中继器使用）
支持6KV防浪涌（PoE口）
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z
提供至少2年原厂维保服务，标星项需提供权威第三方测试报告
为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、硬盘录像机为同一品牌
	1
	台

	8
	千兆光模块
	
	千兆10公里单模双纤模块
不分收发
TX1310nm/1.25G
RX1310nm/1.25G
LC
10km
0～70℃
SFP
发射光功率:-9～-3dBm
接收灵敏度（低值）:-21dBm
	2
	只

	9
	LC-SC光纤跳线
	
	LC-SC单模双芯，3米，9/125μm，线径2.0mm，PVC护套
	2
	根

	10
	8T监控级硬盘
	
	标称容量：8TB
接口类型：SATA
外形规格：3.5-inch
转速：5400RPM
刻录技术：CMR
平均读写功率（W）：5.3W
缓存：256MB
最大读取速度：215MB/s
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
加载/卸载周期：300,000
MTBF：1,000,000
年负荷（TB/年）：180TB
工作状态温度(°C)：0-65℃
	1
	块

	11
	9U壁挂机柜
	
	9U高度，600mm宽，450mm深
	1
	个

	12
	8口光纤盒
	
	SC 2进8出，壁挂式，盖顶面上螺丝，2个螺丝，一体板型，满配耦合器及尾纤
	2
	套

	13
	光纤熔接
	
	光纤热熔
	16
	点

	14
	单模8芯室外光缆
	
	8芯单模室外中芯束管式铠装光缆，G652D光纤，PE外护套，架空或管道敷设
	50
	米

	15
	排插
	
	4位5孔、4位2孔，带总控，1.8米线
	1
	只

	16
	超五类非屏蔽网线
	
	超五类100欧姆四线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜为导体，规格24AWG，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料，使得线缆更好的实现非屏蔽超五类永久链路和信道传输；
	2
	箱

	17
	辅材
	
	含水晶头、固定螺丝、标识标签、线卡、扎带、理线件、尾纤、法兰盘、膨胀螺丝、接地软线、密封胶、橡胶护圈、20PVC管及配件等
	1
	批

	18
	布线、安装调试等相关费用
	
	
	
	

	19
	税金
	　
	　
	　
	　

	20
	合计
	　
	　
	　
	　




