
附件：
	镇江第四人民医院急诊楼康复治疗中心

改造提升项目工作量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	装饰
	
	
	
	

	1
	靠墙扶手
	1、靠墙扶手，成品无障碍扶手；
2、含固定预埋件、膨胀螺栓、连接件安装；
3、除锈、防腐处理；
4、清理、成品保护，满足无障碍规范要求。
	m
	19.41 
	
	

	2
	拆除
	1、座便器、小便斗墙、地砖拆除；
2、拆除时不得破坏保留结构；
3、拆除材料现场归堆；
4、含人工、机具，不含外运。
	项
	1.00 
	
	

	3
	隔断
	1、卫生间抗倍特板隔断；
2、含隔断五金配件、安装固定；
3、现场安装、接缝处理、成品保护。
	㎡
	6.00 
	
	

	4
	无障碍拉手
	1、PVC无障碍安全拉手；
2、预埋件或膨胀螺栓固定；
3、防腐处理，安装牢固；
4、符合无障碍设计规范。
	套
	4.00 
	
	

	5
	墙地砖修补
	1、座便器、小便斗周边墙面、地面砖修补；
2、基层清理、新砖铺贴、勾缝；
3、面层清理，修补后观感及质量满足装修验收要求。
	㎡
	2.00 
	
	

	6
	人行横道
	1、地面人行横道标识贴纸；
2、基层清理、放样弹线、粘贴压实、边角修割；
3、防滑耐磨、抗菌耐擦洗，粘贴牢固；
4、成品保护，满足医院室内使用及院感要求
	㎡
	9.36 
	
	

	7
	脚手架
	1、脚手架搭拆及使用综合考虑；
2、按各部位施工需要采用移动式；
3、满足安全防护及作业高度要求。
	项
	1.00 
	
	

	8
	垃圾清运
	1、拆除及施工垃圾装袋归堆；
2、场内集中堆放、装车外运；
3、运至指定消纳场所处置。
	项
	1.00 
	
	

	二
	安装
	
	
	
	

	1
	给排水改造
	1、给排水改造，含原有给水、排水管道拆除及垃圾现场归堆；
2、按需新敷设给水管（PPR）、排水管（UPVC）及配套管件、阀门；
3、墙地面开槽、开孔、封补恢复；
4、管道水压试验、通球试验、闭水试验合格；
	项
	1.00 
	
	

	2
	强电线路改造
	1、强电线路改造
2、PVC阻燃线管敷设、穿线、接线
3、含底盒、管件、导线、插座等
	项
	1.00 
	
	

	3
	模拟信号灯
	1、模拟交通信号灯；
2、信号灯本体（红、黄、绿三色灯），配套控制开关、线路；
3、含设备固定安装、接线、通电调试；
4、安装牢固，灯光显示清晰稳定，满足康复教学使用要求。
	套
	1.00 
	
	

	4
	座便器
	1、智能陶瓷座便器；
2、含座便器本体、角阀、软管及密封件；
3、下水连接严密、试水调试正常。
	套
	1.00 
	
	

	5
	小便斗
	1、陶瓷壁挂式小便斗；
2、含感应（或手动）冲洗阀、角阀、进水软管、存水弯及密封件；
3、下水连接严密，冲洗、试水调试正常无渗漏；
4、含旧小便斗拆除及现场清理。
	套
	1.00 
	
	

	三
	合计
	
	

	四
	管理费
	
	项
	
	
	

	五
	税金
	
	项
	
	
	

	六
	总价（元）
	


