便携超声招标参数：
1、机器配置五个探头：腹部、心脏、小儿心脏、浅表探头、阴超探头。
2、支持各种多普勒技术，包括彩色多普勒，脉冲多普勒，连续多普勒，组织多普勒，配备细微血管增强技术。
3、机器配置宽频带成像探头，基波和谐波分别独立变频，频率可调。
[bookmark: _GoBack]具备CMM全方位解剖M型模块M型取样线可360度任意旋转，实现在同一个心动周期中，在同一时相对不同的心肌节段、瓣膜进行对比观察和测量分析。
4、支持浅表宽频探头，适用于颈部、乳腺、甲状腺等浅表器官检查。
5、 具备各种测量软件功能，包括心脏测量，组织多普勒技术，产科生长曲线测量，角度测量。
6、配备专业台车及探头扩展口，可同时使用三个探头。
