附件：

镇江第四人民医院各病区治疗车出新项目工作量清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	工艺说明
	实物照片
	出新效果

	1
	治疗车出新
	组
	44
	工艺说明：经酸洗、除锈、磷化工序处理，表面喷涂采用环保高强度树脂粉末，喷涂无死角，耐腐蚀，更换车轮及备件，包含来回运输费用、搬运费用，质保期为五年，保修期内发生质量问题免费维修。
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