附件：

镇江第四人民医院体检中心钢化玻璃更换维修项目工作量清单

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）

	1
	体检中心坏玻璃清理
	项
	1
	
	

	
	玻璃运输
	项
	1
	
	 

	
	钢化玻璃规格
2070×2230（mm）10+18+10中空
	㎡
	4.62
	
	

	
	人工安装钢化玻璃
	人
	4
	
	

	2
	垃圾清理运输
	项
	1
	
	

	3
	小计
	
	
	
	

	4
	税金
	
	
	
	

	5
	总价
	


