
附件：
	[bookmark: _GoBack]镇江市第四人民医院GCP改造基建项目工作量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	拆除
	1.拆除旧木门，门框
	项
	1
	
	

	2
	换防盗门
	1.钢制防盗门安装、密封及五金安装（内外侧粉刷）
2.采用1∶3水泥砂浆对空腔间隙灌注填充
3.拉手：原厂标配拉手
4.板材厚度，门框1.5、面板1.0
	樘
	15
	
	

	3
	石膏板隔墙
	1.基层清理，弹线定位，轻钢龙骨安装
2.双面石膏板安装，自攻螺钉固定（防锈涂漆）接缝处理
	m²
	39.5
	
	

	4
	乳胶漆
	1.清扫除尘，刷界面剂，墙面检查与修补
2.批耐水腻子(两遍），打磨，刷底漆面漆（两遍）（立邦五合一）
	m²
	185
	
	

	5
	玻璃贴膜
	1.玻璃基层清理，玻璃膜裁切、粘贴、排泡修边
	㎡
	12
	
	

	6
	水电改造
	1.定位、开槽；PPR管及配件线管敷设、固定，通水试验
2.电线穿阻燃PVC线管敷设，线盒安装，回路分线
	项
	1
	
	

	7
	垃圾清运
	1.拆除垃圾外运
	项
	1
	
	

	8
	总价（元）
	
	
	
	
	



